一、1310引脚定义

1、TTL触发（记得引出一个ttl输出作为高速光耦输出，用于触发闪光灯）

理解：TTL触发其实就是IO触发，因为单片机的IO口是TTL电平，因此IO的跳变就是TTL电平的变化。

2、过运放走1310ADC的音频linein

3、并口输入